**SEGNALETICA DI INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLE CAPPE CHIMICHE**

**Indicazione delle prestazioni in funzione della velocità frontale di aspirazione**

Esempio segnaletica per cappa di gruppo 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLASSIFICAZIONE CAPPA**  *fume cupboard classification* | | | |
| ***SIPE:*** | | | ***Cappa:*** |
|  | **VELOCITÀ DI**  **ASPIRAZIONE (m/s)**  *AIR FLOW SPEED* | **GRUPPO**  *GROUP* | **UTILIZZO**  *USE* |
| **\_ \_ \_ \_ \_** | **3** | **Idonea per tutte le sostanze**  *Suitable for every substance* |
| **VETRO FRONTALE POSIZIONATO A 40 cm**  *SASH POSITIONED AT 40 cm* | | | |
| **Data del controllo:** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gruppo 3**  *Group 3* | **Cappa idonea per sostanze ad elevata nocività, TLV<=1ppm**  *Fume cupboard suitable for substances with high harmfulness, TLV<=1ppm* |

Esempio segnaletica per cappa di gruppo 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLASSIFICAZIONE CAPPA**  *fume cupboard classification* | | | |
| ***SIPE:*** | | | ***Cappa:*** |
|  | **VELOCITÀ DI**  **ASPIRAZIONE (m/s)**  *AIR FLOW SPEED* | **GRUPPO**  *GROUP* | **UTILIZZO**  *USE* |
| **\_ \_ \_ \_ \_** | **2** | **Sostanze a bassa e media tossicità**  *Substances with low and medium toxicity* |
| **VETRO FRONTALE POSIZIONATO A 40 cm**  *SASH POSITIONED AT 40 cm* | | | |
| **Data del controllo:** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gruppo 2**  *Group 2* | **Cappa idonea per sostanze a bassa e a media nocività, TLV>1ppm**  *Fume cupboard suitable for substances with low and medium harmfulness, TLV>1ppm* |

Esempio segnaletica per cappa di gruppo 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CLASSIFICAZIONE CAPPA**  *fume cupboard classification* | | | |
| ***SIPE:*** | | | ***Cappa:*** |
|  | **VELOCITÀ DI**  **ASPIRAZIONE (m/s)**  *AIR FLOW SPEED* | **GRUPPO**  *GROUP* | **UTILIZZO**  *USE* |
| **\_ \_ \_ \_ \_** | **1** | **Sostanze a bassa tossicità**  *Substances with low toxicity* |
| **VETRO FRONTALE POSIZIONATO A 40 cm**  *SASH POSITIONED AT 40 cm* | | | |
| **Data del controllo:** | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Gruppo 1**  *Group 1* | **Cappa idonea per sostanze a bassa nocività, TLV>100ppm**  *Fume cupboard suitable for substances with low harmfulness, TLV>100ppm* |